|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn på dokument  **Lokala instruktioner vid ej planerat strömavbrott Rtg 02 - 02** | | |
| Enhet:  **Röntgenkliniken** | | Urspr. version  *2003-06-02* |
| Fastställd/Gäller från: **2014-07-17** | Fastställt av. **Christer Ekberg, MT** | |
| Översyn/revision: **2015-07-17** | Ansvarig: **Agneta Schmidt, Kvalitetsansvarig** | |

**Lokala instruktioner vid ej planerat strömavbrott på röntgenkliniken.**

Röda markerade eluttag, UPS-kraft, = reservström som kan användas vid oplanerade strömavbrott.

**UPS-kraft finns på följande platser:**

* Us-rum 1 och 8 finns 4st rödmarkerade UPS-eluttag + DoRIS datorer som alltid är uppkopplade på UPS.
* Bildplatteavläsare utanför manöverrummet lab 8 (lab 4 extern rtg)
* Utanför us-rum 10 i angiosänghallen
* Lab 4 DT finns UPS till ris/pacs datorer.
* Lab 12 finns UPS till ris/pacs datorer i manöverrum.
* Akuta väntrummet/tidboken
* Stora receptionen
* DT-granskning 2st
* Us-rum 16, ris/pacs datorer
* Lab 16 DT

**Vid akuta traumafall koppla in nedanstående apparater i UPS-eluttag**

* Mobil utrustning hämtas utanför expeditionen, och en mobil utrustning på IVA alt. gamla på uppvaket

**Extern röntgen**

* Bildavläsaren på IVA och neonatalen är kopplad till UPS –eluttag